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采购单位：许昌市文化投资有限责任公司
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一、询价公告

许昌市文化投资有限责任公司对许都大剧院监控设备采购项目进行公开询价，欢迎符合资质条件的供应商参与本次报价。

一、项目概况：
（一）项目名称：许都大剧院监控设备采购项目

（二）履约地点：许昌市许都大剧院场区指定点位

（三）采购方式：询价采购

（四）采购人：许昌市文化投资有限责任公司

（五）最高控制价：199961.19元(含税包干总价，报价超出控制价视为无效报价)

（六）采购范围及技术要求：

本项目实施老旧监控设备局部更换，并新增监控点位建设。采购货物包含中控管理电脑、网络硬盘录像机、监控级硬盘、网络交换机；高清球型摄像机、枪型摄像机、半球摄像机；配套光纤、网线、设备支架、摄像机电源及各类安装辅材等。所有设备到货、安装、调试完成后，须与大剧院原有监控系统无缝兼容、统一接入沿用，实现一体化管理；整体系统需满足公安视频图像存储 90 天规范要求，图像画面清晰、录像数据完整、连续稳定，无丢帧、无断档、无黑屏花屏。

（七）工期及服务周期：

1.合同签订后15日内完成全部设备供货、拆改、布线及调试工作；完工后系统试运行1个月无故障方可竣工验收。
2.运维、质保、售后相关要求详见采购需求

（八）付款方式：项目竣工验收合格后支付至中标价的97%；剩余3%于一年运维服务期满，且无质量问题后一次性付清。
（九）勘察现场：投标单位请于2026年7月31日下午3点30分到许都大剧院南门口，由剧院工作人员带领勘察老系统情况，逾期不候。
二、供应商资格要求：

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（需提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人;“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（提供网页截图或打印页）；

(三)具备独立的法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含安防监控、弱电工程、视频监控安装、网络工程等相关类目。具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证（提供相关资质证明及法人身份证复印件并加盖公章）。
(四)拟派项目负责人须为本单位在职人员，具备机电工程专业建造师（二级及以上），项目实施全过程驻场，未经采购人书面同意不得更换（提供相关证书复印件并加盖公章）。

(五)本项目不接受联合体投标，不允许转包及违法分包。

(六)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目投标。

(七)本项目资格审查贯穿招标全过程。

三、开标

(一)时间：2026年8月6日15点30分(北京时间)。

(二)地点：许昌市智慧信息产业园综合楼四楼开标室。(本项目采用不见面开标，投标人无须到现场)。

(三)本次评标采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。

(四)评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件要装订并密封，密封处加盖公司公章，一式3份。不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标，投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

(一)询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为7个工作日。

(二)询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

(三)资料提交方式及截止日期：邮寄或现场递交均可，截止时间：2026年8月6日15点30分(北京时间)，超出此时间提交的响应文件不予接收。

(四)资料提交地点：许昌市广电大厦18楼1811室。

(五)联系方式：赵先生  0374-2969691

                     许昌市文化投资有限责任公司

                                 2026年7月28日

采购需求

一、总体要求

1.所有供货设备为全新原厂正品、未拆封行货，无翻新、二手、返修及贴牌设备，符合国家现行安防监控行业规范，符合河南省及许昌市安防工程相关质量技术标准；

2. 本项目为总价包干模式：包含设备采购、旧设备拆除清运、人工安装、系统调试、试运行、质保期内因质量问题造成的配件更换、维修等全部费用，采购人不再支付任何额外费用。

3.项目完工后所有监控点位画面正常预览、录像、回放，整套系统稳定运行，满足采购人使用要求。

二、设备清单及技术参数

本项目设备清单及技术参数要求如下(本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，投标人需对上述参数进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险)：

	序号
	子目名称
	特征描述
	计量单位
	数量

	一
	拆除
	
	
	

	1
	设备支架
	1.名称:破坏性拆除球机专用支架
	套
	9

	2
	设备支架
	1.名称:破坏性拆除枪机专用支架
	套
	6

	3
	设备支架
	1.名称:破坏性拆除顶层球机反转支架
	套
	11

	4
	光缆
	1.名称:破坏性拆除光纤复合缆
	m
	450

	5
	交换机
	1.名称:破坏性拆除交换机
	台
	2

	6
	双绞线缆
	1.名称:破坏性拆除6类网线
	m
	900

	7
	交换机
	1.名称:破坏性拆除8口POE千兆交换机
	台
	3

	8
	服务器
	1.名称:破坏性拆除中控操作电脑
	台
	1

	9
	录像设备
	1.名称:破坏性拆除硬盘录像机64路16盘位
	台
	2

	10
	显示设备
	1.名称:破坏性拆除22寸监视器
	台
	6

	11
	交换机
	1.名称:破坏性拆除全千兆交换机
	台
	1

	12
	交换机
	1.名称:破坏性拆除核心交换机
	台
	1

	二、
	新建
	
	
	

	1
	监控摄像设备
	1.名称:球型摄像机
2.技术参数:6寸球机，像素≥400万，输出分辨率≥2560×1440，视频帧率≥@30fps
光学变倍≥25倍，数字变倍≥16倍
红外补光≥150m，白光补光≥80m
支持双mic拾音功能
内置加热玻璃，有效除雾
支持microSD卡存储。最大储存容量≥512G
同时支持POE供电、直流供电
3.安装方式:室外
	台
	9

	2
	监控摄像设备
	1.名称:半球摄像机poe
2.技术参数:分辨率≥2560×1440，视频帧率≥@25fps
红外补光≥30 m，白光补光≥20 m
内置不少于1路麦克风
符合IP67防尘防水设计
3.安装方式:室内
	台
	1

	3
	监控摄像设备
	1.名称:枪型摄像机poe
2.技术参数:分辨率≥2560×1440，视频帧率≥@25fps
红外补光≥30 m，白光补光≥20 m
内置不少于1路麦克风
符合IP67防尘防水设计
3.安装方式:室内
	台
	6

	4
	设备支架
	1.名称:球机专用支架
	套
	9

	5
	设备支架
	1.名称:枪机专用支架
	套
	6

	6
	设备支架
	1.名称:顶层球机反转支架
	套
	11

	7
	光缆
	1.名称:光纤复合缆
2.技术参数:光纤类型为B1.3型G.652D光纤 模场直径(1310nm) 8.8μm±0.4μm 包层直径 125μm±0.7μm 光纤衰减系数 1310 nm波长 OTDR检测 衰减≤0.40 dB/km 1550 nm 波长OTDR检测 衰减≤0.30 dB/km 电单元ZR-RV 2.5  导体采用符合GB/T 3956《电缆的导体》第5种绞合导体结构，导体材料为退火裸铜，且导体20℃时导体最大直流电阻 截面 mm2 2.5 20℃时最大直流电阻  Ω/km 7.98 绝缘厚度绝缘平均厚度应不小于标称厚度，最薄处厚度应不小于标称厚度的90%-0.1mm。
	m
	450

	8
	光电收发器
	1.名称:光电收发器
2.型号:1光4电
	对
	6

	9
	交换机
	1.名称:交换机
2.功能:设备电口数量≥16个，所有端口均为千兆电口
	台
	2

	10
	双绞线缆
	1.名称:6类网线
2.规格:支持千兆以太网信号传输。
无氧铜芯
采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高。
均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。
符合RoHS 2.0 和Reach认证。
符合UL CMX阻燃验证认证。
3.敷设方式:管内
	m
	900

	11
	交换机
	1.名称:8口POE千兆交换机
2.功能:至少8个千兆POE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps
符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE输出功率≥110W
具备PD功率智能检测系统级过载保护
	台
	3

	12
	收发器
	1.名称:光纤收发器
2.类别:千兆版
	对
	2

	13
	服务器
	1.名称:中控操作电脑
2.技术参数:CPU：6核12线程处理器，基础主频≥2.5GHz
内存≥16GB，内存频率≥3200MHz，最大支持内存≥64 GB
1个固态硬盘≥512GB
扩展接口:至少支持4个SATA接口、1个M.2接口、1个PCIE×16插槽、1个PCIE×1插槽、10个USB接口（其中不少于4个USB3.0）
显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率≥60HZ
显卡：图形处理能力不低于1030GTX级别
	台
	1

	14
	录像设备
	1.名称:硬盘录像机64路16盘位
2.技术参数:支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
最大同时解码路数不少于24路1080P视频
支持1200万像素及以下高清网络视频的预览、存储与回放
支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出
硬盘位≥16个，最大支持满配16T硬盘
支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等
最大支持16路本地同步回放
支持快速回放与智能检索功能，支持GB28181协议，可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机
	台
	2

	15
	存储设备
	1.名称:硬盘10TB
2.规格:10TB容量,3.5英寸,SATA3.0接口,转速≥5400RPM
空气盘，CMR传统磁记录
传输速率≥180MB/s，满足7×24小时视频流存储；存储时长≥90天
	块
	32

	16
	显示设备
	1.名称:22寸监视器
2.参数：支持HDMI/VGA接口
	台
	6

	17
	交换机
	1.名称:全千兆交换机
2.参数：设备电口数量≥24个，所有端口均为千兆电口
	台
	1

	18
	交换机
	1.名称:核心交换机
2.功能:26口2.5G交换机技术要求：
支持无配置即插即用（可非网管运行）
19寸机架式设备，壳体强度、散热、防护不低于铁制壳体
下行2.5G电口≥24个，上行万兆光口≥2个
	台
	1

	19
	模块(模块箱）
	1.名称:pdu模块
	个
	4

	20
	安全防范全系统调试
	1.系统内容:系统调试
	系统
	1


三、工期、质保及售后

1. 施工工期：自签订合同之日起15日内完成全部设备供货、拆改、布线及调试工作。

2.试运行期：施工完成后，系统连续试运行1个月且无故障，采购人组织竣工验收。

3. 运维服务期：竣工验收合格之日起免费运维1年，含系统调试、季度免费巡检、故障免费维修更换；提供7×24小时故障响应，许昌市区范围内接到报修后4小时内上门检修，许昌市区范围外接到报修后12小时内上门检修，终身提供免费技术咨询。

4. 售后保障：本项目所有新增及更换的设备，运维期满后按各设备原厂质保年限继续提供售后保障，因设备自身质量问题引发故障的，中标人免费上门维修更换，服务时效标准同运维服务期；中标人需完整移交全部技术资料。

四、付款方式

项目竣工验收合格后支付至中标价的97%；剩余3%于一年运维服务期满，且无质量问题后一次性付清。

五、其他要求

1、本项目为交钥匙工程（包含但不限于项目所需的人工费、差旅费、税金等一切费用）。

2、交付（实施）地点（范围）：许昌市许都大剧院

3、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料原件以核实中标供应商资格的真实性。供应商对响应文件内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员由3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：

（一）评审。

1、资格审查：询价小组依据有关法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价公告二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件商务、技术等全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）采购人确认成交供应商。

根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（三）投标无效情形

1） 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，询价小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按询价文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装；

4）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效。

四、异常低价审查

（一）评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响应审查程序:

1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值X50%;

2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价X50%;

3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限X45%

4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2、询价小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场规定时间内(给予供应商的时间不少于60分钟)对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、询价小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当认定其报价无效，做无效响应处理。

五、询价小组编写评审报告

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

六、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得活页，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，一正两副，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

许都大剧院监控设备采购项目

询价响应文件

供应商：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
年     月     日

报价一览表

报价总表：

	项目名称
	响应报价

（含税）
	税率
	服务周期
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	

	合     计
	
	
	
	


报价明细表：
	序号
	子目名称
	品牌型号
	特征描述
	计量单位
	数量
	综合单价（元）
	合 价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


备注：本单价为全费用综合单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施项目费、规费、税金及各类不可预见风险费用；报价包含但不限于人员差旅、食宿、杂费等完成本项目所需一切相关费用。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：
日期：2026年    月      日

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：        

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：
签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：         （全称）          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：     （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

	法定代表人（单位负责人）身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）

	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）


四、投标承诺函
                （采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

供应商名称（并加盖公章）：
签署日期：   年    月    日

五、公司资料

1、营业执照副本复印件（盖章）；
2、询价公告中供应商资格要求的资料；
3、供应商认为需要提供的其他文件（如企业业绩、优惠承诺、公司荣誉等）。
（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）



